**Поломоечная машина CLEANFIX RA 410B**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры | см | 97/48/99 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 800 |
| Лифтинг (сила всасывания) | мм | 1600  |
| Объем бака для чистой воды | л | 18  |
| Объем бака для грязной воды | л | 25 |
| Ширина по всасыванию | см | 44 |
| Ширина по щеткам | см | 33  |
| Аккумулятор | В / А/ч | 12 / 50 |
| Давление на щеточный узел | кг | 12 |
| Производительность  | кв.м | 700 |
| Скорость вращения щеток | об/мин | 180 |
| Рабочая скорость | км/ч | 4 |
| Время работы | ч | 2,5 |
| Снаряженная масса | кг | 42  |



Высокопроизводительная сетевая самоходная поломоечная машина производства

.

CLEANFIX (Швейцария). Идеальна для малых и средних площадей с множеством

труднодоступных и тупиковых зон. Оптимальный эффект достигается за счёт высокой

скорости вращения щётки. Размытая щёткой грязь собирается сквиджами. Поломоечная

 машина эффективно работает как при движении вперёд, так и назад. Возможно

присоединение дополнительных аксессуаров для работы с выносом на твёрдых и ковровых покрытиях.

Особенности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Высокая эффективность уборки на малых и средних площадях
* Работает как вперёд, так и назад, что позволяет работать в тупиковых зонах
* Мембранная система позволяет достигать большого объёма бака для моющего раствора при малых габаритах
* Жёсткий толстостенный бесшовный бак
* Возможность присоединения дополнительных аксессуаров для работы с выносом
* Прозрачная крышка бака для грязной жидкости позволяет визуально контролировать уровень его заполнения
* Эксплуатация машины не требует особых знаний и навыков от оператора

Гарантия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантия на всю технику CLEANFIX составляет 12 месяцев